# Добавить отладочные параметры | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Добавить отладочные параметры в произвольный момент времени при работе с Программой (обычно после запуска отладки). ## Последовательность действий Для решения задачи Добавить отладочные параметры пользователь должен выполнить следующие действия. Способ 1: В окне настройки «Состояния и значения параметров»: 1.Установить курсор в свободную ячейку столбца «Параметр». Выделится жирным шрифтом номер строки (левый столбец) и заголовок столбца — «Параметр». Выбранная ячейка с курсором выделится жирным прямоугольником (см. рисунок ниже). Рисунок. Добавление отладочного параметра 2.В выбранной ячейке задать наименование отладочного параметра. При необходимости для идентификаторов блоков в столбце «Элемент» выбрать требуемую подпрограмму. 3.При необходимости добавить новые строки в таблицу состояний и значений параметров: на панели инструментов для добавления/удаления и перемещения элементов нажать кнопку «+». 4.Повторить пункты 1—3 для добавления других требуемых отладочных параметров и новых строк. Способ 2: 1.Выбрать в окне «Проект» FBD-подпрограмму. На канве FBD-программы: 2.Выбрать требуемый канал или алгоблок, нажав на него левой кнопкой мыши. Блок выделится голубой рамкой (см. рисунок ниже). 3.Нажать правую кнопку мыши. Откроется контекстное меню (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Контекстное меню блока 4.Выбрать пункт Добавить в Состояние параметров. 5.Повторить пункты 2—4 для добавления других отладочных параметров выбранной подпрограммы. 6.Повторить п. 1—5 для добавления отладочных параметров из других подпрограмм. ## Результат После выполнения указанных выше действий в окно «Состояния и значения параметров» будут добавлены требуемые отладочные параметры (см. рисунок ниже). Рисунок. Добавленные отладочные параметры