# Сгенерировать конфигурацию | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Сгенерировать конфигурацию после решения одной или нескольких следующих задач: •Задать модификацию Контроллера; •Извлечь модификацию Контроллера; •Создать модификацию по обнаруженным модулям. ## Последовательность действий Для решения задачи Сгенерировать конфигурацию пользователь должен: 1.В меню Контроллер выбрать пункт Сгенерировать конфигурацию (см. рисунок ниже). На экране отобразится окно «Генератор конфигурации» с предупреждением (см. рисунок ниже). 2.Нажать кнопку «Продолжить». ## Результат После выполнения указанного выше действия программа: •закроет окно «Генератор конфигурации»; •назначит группы на все входные и выходные модули Контроллера, имеющиеся в конфигурации Контроллера, номера которых равны адресам соответствующих модулей (на модули МК группы назначаться не будут); •активирует каналы в данных группах; •активированным каналам установит следующие настройки: oдля дискретных входов: все настройки по умолчанию; oдля аналоговых термопарных входов: шкала от –150 до 700; остальные настройки по умолчанию; oдля аналоговых входов вида термометр сопротивления: шкала от –200 до 850; остальные настройки по умолчанию; oдля аналоговых универсальных температурных входов: тип канала термопара, шкала от –150 до 700; остальные настройки по умолчанию; oдля аналоговых токовых, частотно-импульсных входов и входов напряжения постоянного тока: все настройки по умолчанию; oдля аналоговых токовых/напряжения входов: тип входа токовый, остальные настройки по умолчанию; oдля дискретных выходов: тип управляющий, установлен флаг «Выводить на физический выход», остальные настройки по умолчанию; для каждой назначенной группы создается зацикленная на себя стадия циклограммы с автозапуском после инициализации Контроллера, дительность 51 с; в ней создаются параметры для управления каналами в группе — каналы включаются на 5 с последовательно; oдля аналоговых выходов: шкала от 4 до 20, установлены флаги «Выводить на физический выход», «Ручное задание», «Начальное значение»; начальные значения каналов в группе распределены от 5 до 19 с шагом 2. Автоматически сгенерированная конфигурация позволяет оперативно провести проверку коммутации и функционирования каналов.