# Настройки элемента «Комплексный барграф» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Комплексный барграф используется для отображения на канве мнемосхемы стандартного барграфа со шкалой и легендой, а также для изменения значения связанного с ним аналогового выходного канала с установленным флагом «Ручное задание». ## Настройка свойств элемента «Комплексный барграф» Если на мнемосхеме выбран элемент Комплексный барграф, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Комплексный барграф»: а) Таблица. Свойства элемента «Комплексный барграф»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Комплексный барграф»
«Канал» | Список значений (аналоговые каналы) | Ставит в соответствие элементу аналоговый канал
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет барграфа и значения в легенде
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Цвет легенды» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет шкалы, наименования и единицы измерения в легенде
«Направление» | Список значений (Вверх, Вправо, Вниз, Влево) | Задает направление возрастания барграфа
«Показывать срабатывание уставок цветом» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будут ли отображаться цветом (предупредительные — желтым, аварийные — красным) срабатывания уставок поставленного в соответствие аналогового канала
«Ширина вертикального барграфа» | Список значений (Узкий, Широкий) | Задает ширину вертикального барграфа. Поле запрещено, если в поле «Направление» задано значение «Вправо» или «Влево»
«Показывать легенду» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли отображаться легенда (наименование, шкала и единица измерения) барграфа
«Положение легенды» | Список значений (Снизу, Сверху / Слева, Справа) | Определяет место легенды (в зависимости от оси расположения барграфа: вертикальный или горизонтальный). Поле запрещено, если не установлен флаг «Показывать легенду»
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Целое число или информационное поле (в зависимости от направления барграфа) | Задает или отображает размер элемента по оси Х
«Высота» | Целое число или информационное поле (в зависимости от направления барграфа) | Задает или отображает размер элемента по оси Y
Группа Редактировать
«Редактировать» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает воздействие на элемент. Флаг запрещен и снят, если в поле «Канал» выбран входной канал или выходной канал со снятым флагом «Ручное задание»
«Блокировка редактирования» | Список значений (дискретные выходные каналы) | Дает возможность временно блокировать воздействие на элемент, если выбранный дискретный выходной канал имеет состояние, равное логической единице. Поле запрещено, если не установлен или запрещен флаг «Редактировать»
«Запретить редактирование вводом значения» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает непосредственный ввод числового значения для канала комплексного барграфа. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод», или не установлен флаг «Редактировать», или поле «Тип списка» имеет значение «Числовой», а также если установлен флаг «Запретить редактирование стрелками»
«Запретить редактирование стрелками» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает изменение значения стрелками для канала комплексного барграфа. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод», или не установлен флаг «Редактировать», а также если установлен флаг «Запретить редактирование вводом значения»
«Запретить редактирование слайдером» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает изменение значения слайдером для канала комплексного барграфа. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод», или не установлен флаг «Редактировать», а также если в поле «Тип списка» выбрано значение «Нет»
«Дискретность ввода стрелками» | Список значений (Максимальная, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 ) | Определяет, с какой дискретностью будет изменяться значение при использовании стрелок. Поле запрещено, если установлен или запрещен флаг «Запретить редактирование стрелками»
Группа Тип списка
«Тип списка» | Список значений (Нет, Числовой) | Задает тип списка для элемента. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод» или в поле «Направление» задано значение «Вправо» или «Влево»
«Количество элементов в списке» | Целое число (от 1 до 40) | Задает количество элементов в списке значений. Поле запрещено, если в поле «Тип списка» выбрано значение «Нет»
«Цвет рисок барграфа» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет рисок допустимых значений (из списка значений) на барграфе. Поле запрещено, если в поле «Тип списка» выбрано значение «Нет»
Подгруппа Числовые значения (подгруппа запрещена, если запрещено поле «Тип списка»)
«Значение 1»—«Значение 40» | Вещественные числа (от –99999 до 99999) | Задают соответствующие значения списка
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Комплексный барграф приведена в Приложении Е.