# Настройка элемента «Изображение» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Ограничения Элемент Время доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). ## Назначение элемента Элемент Изображение используется для показа на канве мнемосхемы изображений (статических или мигающих), в случае совпадения значения сопоставленного канала заданным числам. (Для дискретного канала 0 — это отключенное состояние, а 1 — включенное.) ## Настройка свойств элемента «Изображение» Если на мнемосхеме выбран элемент Изображение, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Изображение» Таблица. Свойства элемента «Время»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Изображение»
«Канал» | Список значений (входные или выходные каналы) | Ставит в соответствие канал Контроллера элементу мнемосхемы
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Целое число | Задает размер элемента по оси Х
«Высота» | Целое число | Задает размер элемента по оси Y
Группы Состояние 1—8*
«Значение» | Вещественное число | Задает число, при совпадении с которым значения канала будет показываться изображение
«Изображение 1» | Строка символов (наименование из библиотеки изображений) | Задает основное изображение (из библиотеки изображений), которое будет показываться при совпадении значения канала и свойства «Значение»
«Изображение 2» | Строка символов (наименование из библиотеки изображений) | Задает дополнительное изображение (из библиотеки изображений) для чередования с основным. Поле запрещено, если не задано поле «Изображение 1» или установлен флаг «Мигать одним»
«Мигать одним» | Флаг (установлен, снят) | Определяет будет ли мигать основное изображение. Флаг запрещен, если задано поле «Изображение 2»
«Смена» | Список значений (Медленная, Быстрая) | Определяет скорость мигания или чередования изображений: •быстрая — 0,5 с на 0,5 с; •медленная 1 с на 1 с. Поле запрещено, если не задано поле «Изображение 2» и не установлен флаг «Мигать одним»
Примечение: * — Для дискретных каналов Состояние 1 соответствует отключенному состоянию, а Состояние 2 — включенному (остальные недоступны). ## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Изображение приведена в Приложении Е.