# Настройки IP-линков | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация IP-линк — это элемент конфигурации, который позволяет задать IP-адрес, адрес устройства и протокол обмена для подчиненного устройства, которое будет обмениваться с Контроллером информацией (значения и/или состояния каналов) посредством модуля МК2. В Контроллере может быть сконфигурировано до 32 IP-линков. Основная рабочая область при настройке IP-линков имеет следующие виды: •вид при сортировке и выборе IP-линков; •вид при редактировании настроек выбранного IP-линка. ## Сортировка и выбор IP-линков При сортировке и выборе IP-линков основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область при сортировке и выборе IP-линков Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для перемещения элементов. Под ней располагается группа Список IP-линков, в которой отображаются наименования IP-линков. ## Редактирование настроек выбранного IP-линка Внешний вид основной рабочей области при редактировании выбранного IP-линка приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при редактировании настроек выбранного IP-линка В поле «IP-адрес» задается IP-адрес линка — четыре числа от 0 до 255 (первое число от 1). В поле «Тип» задается протокол БАЗБАС или MODBUS. Адрес устройства задается в одноименном поле (от 1 до 31 в БАЗБАС и от 1 до 255 в MODBUS).