# Анимированная линия | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Анимированных линий возможно только от дискретных каналов. Варианты визуализации при отображении Анимированных линий приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении анимированных линий
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер анимированной линии: от 2х3 до 1024х718 точек
| Анимированное состояние (имитация движения): •в нормальном или сработанном состоянии канала; •вверх, вправо, влево или вниз. Есть возможность не отображать элемент в статическом состоянии. Цвет полос: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Невалидные состояния (отображается только фон)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Анимированная линия; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).