# Настройка элемента «Циклограмма» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Ограничения Элемент Время доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). ## Назначение элемента Элемент Циклограмма используется для отображения на канве мнемосхемы состояния стадии циклограммы. Также имеется возможность управления данной стадией. ## Настройка свойств элемента «Циклограмма» Если на мнемосхеме выбран элемент Циклограмма, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Циклограмма» Таблица. Свойства элемента «Циклограмма»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Циклограмма»
«Стадия» | Список значений (стадии циклограммы) | Ставит в соответствие элементу стадию циклограммы
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет символов элемента
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента. Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Редактировать» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, разрешено ли управление элементом (соответствующей стадией циклограммы)
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Y
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Циклограмма приведена в Приложении Е.