# Кнопка с легендой | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Кнопка с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). Кнопки с легендой доступны только у дискретных каналов типа «Управляющий» с установленным флагом «Виртуальная кнопка». По выполняемым функциям Кнопки можно разбить на следующие виды: •отображение состояния; •изменение состояния. ## Отображение состояния Варианты визуализации при отображении Кнопок с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении клапанов с легендой
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно
| Размер: обычный или увеличенный. Обрамление: светло-серый цвет
| Цвет пиктограммы: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## Изменение состояния Состояние Кнопки с легендой можно изменять, только если у соответствующего динамического элемента установлен признак «Редактировать». Варианты визуализации при изменении состояния Кнопки с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении состояния кнопки с легендой
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный курсором элемент: обрамление темно-серым цветом
| Включенный элемент с отключенной или включенной сигнализацией соответственно
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексное значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).