# Настройки элемента «Барграф» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Барграф используется для отображения на канве мнемосхемы в виде столбчатой диаграммы значения привязанного к данному элементу аналогового канала или переменной контура регулирования. ## Настройка свойств элемента «Барграф» Если на мнемосхеме выбран элемент Барграф, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Барграф» Таблица. Свойства элемента «Барграф»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Барграф»
«Элемент» | Список значений (аналоговые каналы или регуляторы) | Ставит в соответствие аналоговый канал или регулятор Контроллера элементу мнемосхемы
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет столбца барграфа
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Направление» | Список значений (Вверх, Вправо, Вниз, Влево) | Задает направление возрастания барграфа
«Показывать срабатывание уставок цветом» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будут ли отображаться цветом (предупредительные — желтым, аварийные — красным) срабатывания уставок поставленного в соответствие аналогового канала
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Y
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Барграф приведена в Приложении Е.