# Пакетно извлечь конфигурацию из Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Пакетно извлечь конфигурацию из Контроллера после решения следующих групп задач: •Открыть существующий файл конфигурации; •Задать модификацию Контроллера; •Создать модификацию по обнаруженным модулям. ## Последовательность действий Для решения задачи Пакетно извлечь конфигурацию из Контроллера пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Пакетное извлечение конфигурации... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Пакетное извлечение конфигурации на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [F6]. На экране откроется окно «Извлечь» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Извлечь» 2.При необходимости снять флаги «Процессор», «Панель 1»—«Панель 8». 3.Задать параметры обмена с модулем ПР и модулями ПУ. Для этого последовательно нажать соответствующие кнопки «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена» в группе Интерфейс выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в соответствующем поле «Параметры обмена» окна «Извлечь» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Извлечь» 5.Нажать кнопку «Извлечь». Закроется окно «Извлечь», и после этого на экране откроется окно «Процессор» («Панель Х»), которое характеризует прогресс в ходе извлечения конфигурации из модуля ПР или ПУ Контроллера (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Отображаемые окна при извлечении информации: а) «Процессор»; б) «Панель 1» ## Результат После выполнения указанных выше действий закроется окно извеления, а из выбранных модулей ПР/ПУ Контроллера будет извлечена конфигурация. ## Ошибки обмена Если при извлечении конфигурации произошла ошибка обмена, то на экране откроется окно «Ошибка извлечения» с описанием данной ошибки (см. рисунок ниже) с возможностью продолжить или остановить процесс. Рисунок. Окно «Ошибка извлечения»