# Задать общие настройки | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Задать общие настройки в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Задать общие настройки пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «Панель управления». Отобразится перечень панелей управления (см. рисунок ниже). 2.Выбрать панель управления для конфигурирования (см. рисунок ниже). В основной рабочей области отобразятся общие настройки выбранной панели управления (см. рисунок ниже). Рисунок. Общие настройки модуля ПУ (модуль ПУ1) Рисунок. Общие настройки модуля ПУ (модуль ПУ4) 3.Сконфигурировать флаги и поля в группах Общие настройки, Сеть, Протокол обмена интерфейса RS-485, Индикатор, Смена и Пользовательские кнопки (см. рисунок ниже). При необходимости определить (извлечь) объем флеш-памяти. Рисунок. Сконфигурированные общие настройки модуля ПУ (модуль ПУ1) 4.Для ПУ4 при необходимости задать библиотеку изображений (см. подраздел Окно «Библиотека изображений»). Рисунок. Сконфигурированные общие настройки модуля ПУ (модуль ПУ4) Примечание: Задание пользователей и настройка прав доступа приведены в одноименном подразделе. 5.Повторить пункты 2—4 для конфигурирования общих настроек других панелей управления. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут сконфигурированы общие настройки панелей управления Контроллера.