# Модификация Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при настройке модификации Контроллера приведен на следующих рисунках. Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для работы с модификацией Контроллера (см. рисунок ниже). В группе Модули отображается список модулей и панелей управления, которые заданы в модификации Контроллера (см. рисунок ниже). Рисунок. Верхняя часть основной рабочей области при настройке модификации Контроллера В колонке «Адрес» можно задать сетевой номер модуля (для модулей ВК, УК, МК: 1—31; для модулей ПУ: Панель 1 — Панель 8), а в колонке «Модификация» — выбрать модификацию модуля (в зависимости от типа). При выборе в колонке «Модификация» конкретного модуля Контроллера, в нижней рабочей области отобразятся его настройки: •настройки модуля ПР; •настройки модулей DI, AI, DO, AO; •настройки модуля ПУ; •настройки модуля МК1; •настройки модуля МК2.