# Настройки элемента «Регулятор» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Регулятор используется для отображения на канве мнемосхемы режима и значения клапана/задания контура регулирования. Также имеется возможность управления данным контуром. ## Настройка свойств элемента «Регулятор» Если на мнемосхеме выбран элемент Регулятор, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Регулятор» Таблица. Свойства элемента «Регулятор»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Регулятор»
«Контур» | Список значений (регуляторы) | Ставит в соответствие регулятор Контроллера элементу мнемосхемы
«Размер шрифта» | Список значений (от 1 до 5) | Задает размер шрифта значения и буквы режима
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Редактировать» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает управление данным контуром с мнемосхемы
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Y
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Регулятор приведена в Приложении Е.