# Сконфигурировать IP-линки | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения В общем случае пользователь решает задачу Сконфигурировать IP-линки в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Сконфигурировать IP-линки пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «IP-линки». Изменится вид основной рабочей области (см. рисунок ниже). 2.В окне настройки «Проект» выбрать конкретный IP-линк. На основной рабочей области отобразятся поля для задания IP-линка (см. рисунок ниже). 3.В поле «IP-адрес» задать IP-адрес устройства, с которым будет устанавливаться связь (см. рисунок ниже). 4.В поле «Тип» задать протокол обмена. 5.При необходимости задать сетевой номер устройства (в одноименном поле). 6.Повторить пункты 2—5 для настройки других IP-линков. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут сконфигурированы IP-линки.