# Список единичного выбора | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Список единичного выбора доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). По выполняемым функциям Список единичного выбора можно разбить на следующие виды: •отображение текущего и возможных именованных значений канала; •выбор именованного значения канала из списка возможных значений. ## Отображение текущего и возможных именованных значений канала Отображение Текущего и возможных именованных значений канала доступно только у аналоговых каналов. Варианты визуализации при отображении Текущего и возможных именованных значений канала приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении текущего и возможных именованных значений канала
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: от 1 до 5
| Цвет текста и маркеров списка: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвета могут задаваться: в нормальном и заблокированном состоянии. Также имеется возможность не отображать элемент в заблокированном состоянии
| Невалидные состояния каналов: •отключенное — не отображается; •неинициализированное, выход за шкалу вверх, выход за шкалу вниз и недостоверное значение — без текущего значения.
## Выбор именованного значения канала Выбор именованного значения канала доступен только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Список единичного выбора» должен быть установлен признак «Редактировать». Визуализация при Выборе именованного значения канала приведена в следующей таблице. Таблица. Визуализация при выборе именованного значения канала
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбор именованного значения канала (происходит при нажатии на требуемую строку или маркер списка)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Список единичного выбора; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы.