# Автосохранение конфигурации | Типовые задачи Предыдущий Следующий

В Программе реализована функция автоматического сохранения проекта конфигурации во временную системную папку: •в ОС Windows — C:\Users\$USER_NAME\AppData\Local\Temp (где: $USER_NAME — имя пользователя); •в ОС Linux — /tmp. Название временного файла формируется из имени файла проекта, знака подчеркивания, даты, символа «T» и временной метки, пример: Насосная_20240208T110033.bcf100. Программа автоматически сохраняет до десяти временных файлов, а более старые удаляет. События, после которых происходит автосохранение: •прошло 10 минут после предыдущего автосохранения или открытия/создания проекта; •загрузка конфигурации в Контроллер; •верификация проекта конфигурации с конфигурацией Контроллера; •подготовка файла для USB; •запуск эмулятора Контроллера.