# Настройки элемента «Транспарант» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Транспарант предназначен для отображения на канве мнемосхемы различных цветных прямоугольных областей с текстом в зависимости от состояния привязанного к данному элементу канала. Каждый элемент Транспарант может содержать до четырех таких прямоугольников со своим условием отображения. ## Настройка свойств элемента «Транспарант» Если на мнемосхеме выбран элемент Транспарант, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Транспарант» Таблица. Свойства элемента «Транспарант»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Транспарант»
«Канал» | Список значений (входные или выходные каналы) | Ставит в соответствие канал Контроллера элементу мнемосхемы
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Целое число | Задает размер элемента по оси Х
«Высота» | Целое число | Задает размер элемента по оси Y
Группы I приоритет, II приоритет, III приоритет и IV приоритет
«Размер шрифта» | Целое число (от 1 до 3) | Задает размер шрифта текста
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет текста
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона. Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Сообщение (строка 1)» | Строка символов (до 19 символов) | Задает первую строку текста транспаранта
«Сообщение (строка 2)» | Строка символов (до 19 символов) | Задает вторую строку текста транспаранта
«Отображать» | Список значений (Формула ложна, Формула истинна) | Определяет, при каком состоянии формулы (см. следующую подгруппу) будет отображаться транспарант
«Изображение» | Строка символов (наименование из библиотеки изображений) | Задает изображение (из библиотеки изображений), которое будет показываться на транспаранте при отображении соответствующего приоритета
Подгруппа Формула (см. примечания после таблицы)
«LL» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«L» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«LT» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«HT» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«H» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«HH» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли данная уставка в формулу
«Обрыв» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, входит ли недостоверное значение канала в формулу
Примечания: 1. Несколько флагов в формуле объединяются по ИЛИ. 2. Если все флаги в формуле сняты, то считается, что формула ложна. ## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Транспарант приведена в Приложении Е.