# Сконфигурировать экраны мнемосхем | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Сконфигурировать экраны мнемосхем после решения следующих задач: •Задать модификацию Контроллера; •Сконфигурировать каналы; •Сконфигурировать всплывающие окна (при необходимости); ## Последовательность действий Для решения задачи Сконфигурировать экраны мнемосхем пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «Панель управления». Отобразится перечень панелей управления (см. рисунок ниже). 2.Выбрать панель управления для конфигурирования (см. рисунок ниже). 3.Выбрать пункт «Экраны». Отобразится перечень типов экранов (см. рисунок ниже). 4.Выбрать пункт «Мнемосхемы». Изменится вид основной рабочей области (см. рисунок ниже). 5.При помощи пиктограммы Добавить с панели инструментов для добавления и удаления элементов добавить требуемое количество мнемосхем (до 8 мнемосхем). В окне настройки «Проект» и на основной рабочей области отобразится список добавленных мнемосхем (см. рисунок ниже). 6.В окне настройки «Проект» выбрать мнемосхему, которую требуется сконфигурировать. На основной рабочей области отобразятся настройки мнемосхемы, панель инструментов для работы с элементами мнемосхемы, канва мнемосхемы, а также свойства мнемосхемы или выбранного элемента (см. описание и рисунок ниже). 7.При необходимости задать фоновую картинку и/или цвет фона канвы мнемосхемы, используя свойства «Цвет фона» и «Фоновый рисунок» (см. рисунок ниже). 8.На панели инструментов выбрать элемент, который необходимо добавить на мнемосхему (см. рисунок ниже). 9.Нажатием левой кнопкой мыши и перетаскиванием на канву мнемосхемы добавить требуемый элемент. 10. В правой части рабочей области, в области свойств, задать свойства элемента (см. рисунок ниже). 11.Повторить пункты 8—10 для задания других элементов мнемосхемы. В зависимости от модуля ПУ может быть задано: •ПУ1/ПУ3: до 100 элементов на каждой мнемосхеме; •ПУ4: суммарно до 800 элементов на всех мнемосхемах. 12.При необходимости задать порядок наложения элементов (см. описание инструментов), выровнять их между собой и/или канвой мнемосхемы (см. описание инструментов). 13.Повторить пункты 6—12 для конфигурирования других мнемосхем. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут сконфигурированы мнемосхемы выбранной панели управления Контроллера. ## См. также •Настройки экрана мнемосхемы и всплывающих окон; •Описание панели инструментов для работы с мнемосхемой (всплывающим окном); •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).