# Насос/Компрессор | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Насосов/Компрессоров возможно только от дискретных выходных каналов. Варианты визуализации при отображении Насосов/Компрессоров приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении насосов/компрессоров
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: 1 или 2. Направление: вверх, вправо, вниз, влево
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице)
| Невалидные состояния каналов (отключенное, неинициализированное и недостоверное значение)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Пиктограмма; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).