# Задать модификацию Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Задать модификацию Контроллера в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Задать модификацию Контроллера пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «Модули». В основной рабочей области отобразится модификация Контроллера (см. рисунок ниже). 2.При помощи панели инструментов для работы с модификацией Контроллера задать входные, выходные, коммуникационные модули и модули ПУ Контроллера. 3.В верхней части основной рабочей области, в поле «Модули», задать для каждого модуля Контроллера адрес и модификацию (в соответствующих одноименных столбцах). 4.В нижней части основной рабочей области, под полем «Модули»: •для каждого модуля ВК, УК и ПУ Контроллера поставить в соответствие логическую группу каналов соответствующего типа (см. примеры на рисунке ниже) Рисунок. Примеры нижней части основной рабочей области при задании соответствий групп каналов •для каждого модуля МК1 Контроллера задать настройки в группах Настройки порта 1 и Настройки порта 2 и поставить в соответствие логические группы каналов (см. пример на рисунке ниже) Рисунок. Пример нижней части основной рабочей области при настройке модуля МК1 •для каждого модуля МК2 Контроллера задать настройки порта в одноименной группе, а в поле «Группы каналов» поставить в соответствие логические группы каналов (см. пример на рисунке ниже) Рисунок. Пример нижней части основной рабочей области при настройке модуля МК2 ## Результат После выполнения указанных выше действий будет задана модификация Контроллера.