# Выбор с приоритетом | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: PRIO_SEL. Тип выхода: вещественный. Количество входов: от 2 до 32. ## Примечания по входам Порядок входов: «Вещественное число 1», «Вещественное число 2», ... . ## Функционирование •значение выхода равно значению входа с наименьшим порядковым номером, который имеет достоверное значение; •выход имеет неинициализированное состояние, если все входы имеют неинициализированное состояние; •значение выхода недостоверно, если: •все входы имеют недостоверные значения; •хотя бы один вход имеет недостоверное значение, а остальные входы имеют неинициализированное состояние. ## Примеры использования BLOCK1 = PRIO_SEL(AI1.1; 0) // Если AI1.1 имеет недостоверное значение, то BLOCK1 = 0. BLOCK2 = PRIO_SEL(AI1.1; AI2.1) // Пример резервирования каналов (если AI1 и AI2 это разные модули) // с приоритетом по порядку указания каналов. BLOCK2 = PRIO_SEL(AI1.1; BLOCK4; 0) // Использование в аргументах каналов, алгоблоков и констант. // ======================================= B1 = PRIO_SEL(AI1.1; AI2.1; AI3.1) // Значение В1: // - равно значению канала AI1.1, // если значение канала AI1.1 достоверно // - равно значению канала AI2.1, // если значение канала AI1.1 недостоверно, а AI2.1 достоверно // - равно значению канала AI3.1, // если значение канала AI1.1 и AI1.2 недостоверно, а AI3.1 достоверно // - недостоверно или неинициализировано, // если каналы AI1.1, AI2.1 и AI3.1 одновременно имеют // недостоверное или неинициализированное значение // (см. раздел Функционирование) B2 = RESULT(AO1.1; B1) B3 = UP_HYSTER(AO1.1; 70) B4 = SET_LIM(130; AO1.1; B3) // Реализация верхней аварийной уставки по выбранному значению.