# Выполнить один блок программы (в формате FBD) | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Выполнить один блок программы после решения задачи Приостановить отладку (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно Программы после приостановки отладки Задача Выполнить один блок программы доступна только при отладке на эмуляторе. ## Последовательность действий Для решения задачи Выполнить один блок программы пользователь должен выполнить одно из следующих действий: •в меню Отладка выбрать пункт Шаг (см. рисунок ниже); •на панели инструментов нажать на пиктограмму Шаг (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [Т]. ## Результат После выполнения одного из указанных выше действий Эмулятор выполнит одну строку логической подпрограммы (один алгоблок), а в программе конфигурирования курсор переместится на следующий блок (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно Программы конфигурирования после выполнения одной строки подпрограммы