# Импортировать каналы из xml-файла | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация В программе реализована функция импорта настроек каналов и регуляторов (включая адреса MODBUS) в xls-файл. ## Момент выполнения Пользователь решает задачу Импортировать каналы из xml-файла после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Импортировать каналы из xml-файла пользователь должен: 1.В меню Файл выбрать пункт Импорт конфигурации... (см. рисунок ниже) На экране откроется окно «Открыть конфигурацию» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Открыть конфигурацию» 2.В открывшемся окне выбрать путь, файл для импорта элемента конфигурации и нажать кнопку «Открыть». Программа закроет окно «Открыть конфигурацию» и импортирует настройки выбранного типа каналов. 3.Повторить пп. 1 и 2 для импорта настроек других типов каналов. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут импортированы настройки требуемых типов каналов. ## См. также Экспортировать каналы в xml-файлы