# Именованное значение | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения По выполняемым функциям Именованные значения можно разбить на следующие виды: •отображение именованных значений; •выбор именованных значений. ## Отображение именованных значений Отображение Именованных значений возможно только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Значение» должен быть установлен признак «Редактировать», задан тип списка «Именованный», и задан сам список именованных значений. Варианты визуализации при отображении Именованных значений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении именованных значений
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: от 1 до 3.
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Невалидные состояния каналов: отключенное или числовое значение отсутствует в списке наименований, выход за шкалу вверх, выход за шкалу вниз и недостоверное значение (соответственно)
## Выбор именованных значений Именованные значения могут выбираться только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Значение» должен быть установлен признак «Редактировать», задан тип списка «Именованный», и задан сам список именованных значений (от 2 до 8 элементов). Варианты визуализации при выборе Именованных значений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при выборе именованных значений
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный канал при переборе наименований в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
| Выбранный канал при выборе из списка наименований в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).