# Настройка элемента «Время» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Ограничения Элемент Время доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). ## Назначение элемента Элемент Время используется для отображения на канве мнемосхемы целого числа (в секундах или тактак контроллера) в формате времени (чч:мм:сс или мм:сс). ## Настройка свойств элемента «Время» Если на мнемосхеме выбран элемент Время, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Время» Таблица. Свойства элемента «Время»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Время»
«Канал» | Список значений (аналоговые входные или выходные каналы) | Ставит в соответствие элементу аналоговый канал; из него будет браться целое значение с отброшенной дробной частью
«Размер шрифта» | Список значений (1, 2, 3, 4, 5) | Задает размер символов в элементе
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет символов элемента
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Формат» | Список значений (мм:сс, чч:мм:сс) | Задает формат отображения элемента: часы, минуты, секунды или минуты, секунды
«Тип» | Список значений (такт, секунда) | Определяет, в каких единицах задается исходное значение в канале
«Скрывать» | Список значений (дискретные выходные каналы) | Дает возможность временно скрывать элемент, если выбранный дискретный выходной канал имеет состояние, равное логической единице
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Y
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Время приведена в Приложении Е.