# Умножение | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: MUL. Тип выхода: вещественный. Количество входов: от 1 до 32. ## Примечания по входам Порядок входов: «Множитель 1», «Множитель 2», ... . ## Функционирование •значение выхода равно произведению значений всех входов; •выход имеет неинициализированное состояние, если хотя бы один из входов имеет неинициализированное состояние; •значение выхода недостоверно, если хотя бы один из входов имеет недостоверное значение (даже если другой вход имеет неинициализированное состояние). ## Примеры использования BLOCK1 = MUL(2; 1; 2,6) // Использование в аргументах констант; результат равен 5,2. BLOCK2 = MUL(AI1.1; DI1.1; AO1.1; DO1.1) // Использование в аргументах каналов. BLOCK3 = MUL(BLOCK4; BLOCK2) // Использование в аргументах значений других алгоблоков. // ======================================= // Реализация периодической функции "Пила" // (приращение - 0,001; период - 2пи; // область значений - от 0 до 2пи) // и построение от нее функции "синус" // (область значений - от 20 до 70) B1 = DIV(AO1.1; 6,2815) B2 = TRC(B1) B3 = MUL(B2; 6,283) B4 = ADD(AO1.1; 0,001) B5 = SUB(B4; B3) B6 = RESULT(AO1.1; B5; 0) // Реализация рекурентной формулы // AO1.1 := AO1.1 + 0,001 - 6,283 * TRC( AO1.1 / 6.2815 ) B7 = SIN(AO1.1) B8 = MUL(B7; 25) B9 = ADD(45; B8) B10 = RESULT(AO1.2; B9) // Реализация формулы AO1.2 := 45 + 25 * SIN( AO1.1 ). Файл для импорта: saw_sin.help