# Кнопка | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Кнопки задаются только от дискретных каналов, если у соответствующего одноименного динамического элемента в настройке «Вид» выбрано значение «Кнопка». По выполняемым функциям Кнопки можно разбить на следующие виды: •отображение состояния; •изменение состояния. ## Отображение состояния Варианты визуализации при отображении состояния Кнопки приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении состояния кнопки
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер кнопки: от 19х32 до 1024х718 точек (для мнемосхемы) и до 512х359 (для всплывающего окна). Размер символов: от 1 до 5. Длина надписи: до 19 символов
| Цвет символов и абриса: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвета могут задаваться: •для включенного и отключенного состояния — для панели ПУ1 (Б100.611); •для включенного и отключенного состояния в нормальном и заблокированном состоянии — для панели ПУ4 (Б100.641). Также имеется возможность не отображать элемент в заблокированном состоянии — только для панели ПУ4 (Б100.641)
| Фоновая картинка: можно задать для каждого состояния. Размер: до 200х200 точек. Поддерживаемые форматы (расширения): jpeg/jpg, tif, bmp, png, gif. Поддерживается библиотека изображений (конфигурирование — см. общие настройки модуля ПУ4, окно «Библиотека изображений»)
| Невалидные состояния каналов: отключенное/неинициализированное и недостоверное состояние (соответственно)
## Изменение состояния Состояние Кнопки можно изменять, только если она задана от дискретного выходного канала типа «Управляющий» с установленным флагом «Виртуальная кнопка», и у соответствующего динамического элемента «Кнопка» установлен признак «Редактировать». Варианты визуализации при изменении состояния Кнопки приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении состояния кнопки
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный курсором элемент — только для панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Измененное состояние в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
Если при конфигурировании ПУ4 у кнопки был установлен флаг «С подтверждением», то после нажатия на нее открывается соответствующее окно подтверждения (пример см. на рисунке ниже). ## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Кнопка; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).