# Запустить отладку на приборе | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Отладка программы на Контроллере доступна для модуля ПР с версией 1.08 или выше. Пользователь решает задачу Запустить отладку на приборе после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Запустить отладку на приборе пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Отладка выбрать пункт Начать отладку на приборе (см. рисунок ниже); •на панели инструментов нажать на пиктограмму Начать отладку на приборе (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [D]. Если в конфигурации присутствуют ошибки или предупреждения, то на экране откроется окно «Ошибки конфигурации» (см. рисунок ниже). С ошибками в проекте конфигурации запустить отладку невозможно, а если присутствуют только предупреждения, то можно нажать кнопку «Продолжить». Закроется окно «Ошибки конфигурации», и на экране откроется окно «Верификация и отладка» (см. рисунок ниже). 2.Задать параметры обмена и нажать кнопку «Верификация и отладка». ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа закроет окно «Верификация и отладка» и запустит отладку на Контроллере с указанными параметрами обмена.
Обращаем внимание, что при отладке на Контроллере не будут работать следующие функции отладки: •пауза / продолжение работы; •условные и безусловные точки останова; •пошаговое исполнение. Это связано с непрерывным функционированием процессорного модуля Контроллера.
### Отображение подпрограмм в формате FBD При запущенной отладке подпрограмма в формате FBD выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Отображение подпрограммы в формате FBD при запущенной отладке В правой нижней части основного экрана имеется группа Свойства, в которой можно задать: (см. рисунок ниже) •цвет фона канвы подпрограммы; •цвет линий при значении 0 и 1. Рисунок. Группа Свойства FBD-подпрограммы (если не выбран ни один алгоблок) ### Отображение подпрограмм в текстовом формате При запущенной отладке подпрограмма в текстовом формате выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). В правом столбце группы Заданные алгоблоки отображаются текущие значения соответствующих алгоблоков. Рисунок. Отображение подпрограммы в текстовом формате при запущенной отладке