# Очистить архивы Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Момент выполнения Пользователь решает задачу Очистить архивы Контроллера в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Очистить архивы Контроллера пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Настройки модуля... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Настройки модуля на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже). На экране откроется окно «Настройки модуля» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» 2.В поле «Модуль» выбрать тип модуля («Процессор» или «Панель 1—8»). 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем ПР или ПУ Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена» в группе Интерфейс выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Настройки модуля» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» (заданы параметры обмена) 5.В окне «Настройки модуля» выбрать вкладку «Архивы» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» (вкладка «Архивы») 6.Нажать кнопку «Очистить архив событий». На экране откроется окно «Очистка» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Очистка» при подтверждении очистки архива 7.Нажать кнопку «Да». Закроется окно «Очистка», и Программа очистит архив событий выбранного модуля Контроллера (если не было ошибок). 8.Нажать кнопку «Очистить хозучет» (только для модулей ПУ Контроллера). На экране откроется окно «Очистка» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Очистка» при подтверждении очистки хозучета 9.Нажать кнопку «Да». Закроется окно «Очистка», и Программа очистит хозучет выбранного модуля ПУ Контроллера (если не было ошибок). 10.Нажать кнопку «Очистить тренды» (только для модулей ПУ Контроллера). На экране откроется окно «Очистка» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Очистка» при подтверждении очистки трендов 11.Нажать кнопку «Да». Закроется окно «Очистка», и Программа очистит тренды выбранного модуля ПУ Контроллера (если не было ошибок). 12.Повторить пункты 2—8 для других модулей (ПР, ПУ) Контроллера. 13.Нажать кнопку «Закрыть». ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа закроет окно «Настройки модуля», и в Контроллере будут очищены архивы. ## Ошибки Если при очистке архивов Контроллера произошла ошибка, то на экране откроется окно с описанием этой ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»