# Вентилятор | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Вентиляторов возможно только от дискретных выходных каналов. Варианты визуализации при отображении Вентиляторов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении вентиляторов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Статическое состояние вентилятора. Размер символов: 1 или 2
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет заливки: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Разные настройки для статического и анимированного состояния
| Анимированное состояние вентилятора (вращение): •в нормальном или сработанном состоянии канала; •по часовой или против часовой стрелки
| Невалидные состояния каналов (отключенное и недостоверное значение) — как у отключенного состояния канала
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Пиктограмма; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).