# Настройки элемента «Пиктограмма» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Пиктограмма применяется для отображения на канве мнемосхемы состояния привязанного к нему канала или контура регулирования. ## Настройка свойств элемента «Пиктограмма» Если на мнемосхеме выбран элемент Пиктограмма, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунки и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Пиктограмма» (вид — Датчик/Индикатор) Рисунок. Свойства элемента «Пиктограмма» (вид — Насос/Компрессор) Рисунок. Свойства элемента «Пиктограмма» (вид — Клапан) Рисунок. Свойства элемента «Пиктограмма» (вид — Вентилятор) Таблица. Общие свойства элемента «Пиктограмма»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Пиктограмма»
«Элемент» | Список значений (каналы или регуляторы) | Ставит в соответствие канал или регулятор Контроллера элементу мнемосхемы
«Вид» | Список значений (Датчик/Индикатор, Насос/Компрессор, Клапан, Вентилятор) | Определяет внешний вид пиктограммы элемента. Свойство недоступно с принудительно установленным значением «Датчик/Индикатор», если в свойстве «Элемент» выбран вход или аналоговый выход. Свойство недоступно с принудительно установленным значением «Клапан», если в свойстве «Элемент» выбран контур регулирования
«Размер шрифта» / «Размер» | Целое число (1 или 2) | Задает размер пиктограммы и размер шрифта символа (если задается)
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Отображает размер элемента по оси Y
Таблица. Специфические свойства для вида «Датчик/Индикатор»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет символа и абриса пиктограммы
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона пиктограммы
«Символ» | Символ | Задает символ, который будет отображаться внутри пиктограммы
Таблица. Специфические свойства для вида «Насос/Компрессор»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Направление» | Список значений (Вверх, Вправо, Вниз, Влево) | Задает направление верха (стрелки) пиктограммы
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет символа и абриса пиктограммы
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона пиктограммы. Свойство недоступно, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Символ» | Символ | Задает символ, который будет отображаться внутри пиктограммы
Таблица. Специфические свойства для вида «Клапан»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Направление» | Список значений (Вверх, Вправо, Вниз, Влево) | Задает направление верха пиктограммы
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет символа и абриса пиктограммы
«Цвет знака "Клапан"» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет знака клапана
«Символ» | Символ | Задает символ, который будет отображаться внутри пиктограммы. Поле недоступно, если в свойстве «Элемент» выбран контур регулирования
Группа Вид (недоступно, если в свойстве «Элемент» выбран контур регулирования)
«Отображать» | Список значений (Нормальный, Сработанный) | Определяет, при каком состоянии будет отображаться закрашенный знак клапана
«Тип клапана» | Список значений (Нормально открытый, Нормально закрытый) | Задает направление "стрелки" на пиктограмме клапана
Таблица. Специфические свойства для вида «Вентилятор»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
Группа Вид
«Анимировать» | Список значений (Нормальный, Сработавший) | Определяет, в каком состоянии будет отображаться вращение вентилятора
«Направление» | Список значений (По часовой, Против часовой) | Задает направление вращения при анимации
Группа Состояние статическое
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет абриса пиктограммы в статическом состоянии
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона в статическом состоянии. Поле недоступно, если установлен флаг «Прозрачность фона»
Группа Состояние анимированное
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет абриса пиктограммы в анимированном состоянии
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона в анимированном состоянии. Поле недоступно, если установлен флаг «Прозрачность фона»
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Ссылки на возможные варианты визуализации на мнемосхеме динамического элемента Пиктограмма представлены в таблице ниже. Таблица. Динамический элемент пиктограмма и его возможные варианты визуализации
Динамический элемент | Визуализация | Источник значений
--- | --- | ---
Пиктограмма | Датчик/Индикатор | Дискретный или аналоговый канал
Насос/Компрессор | Дискретный выходной канал
Клапан (от пиктограммы) | Дискретный выходной канал
Вентилятор | Дискретный выходной канал