# Настройки элемента «Параметр» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Параметр используется для отображения на канве мнемосхемы параметра канала. ## Настройка свойств элемента «Параметр» Если на мнемосхеме выбран элемент Параметр, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Параметр» Таблица. Свойства элемента «Параметр»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Параметр»
«Канал» | Список значений (входные или выходные каналы) | Ставит в соответствие элементу канал
«Размер шрифта» | Список значений (1, 2, 3, 4, 5) | Задает размер текста в элементе
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет текста элемента
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона элемента Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Тип параметра» | Список значений (Наименование, Единица измерения, Шкала) | Задает тип параметра элемента
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число) | Задает размер элемента по оси Y
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Визуализация на мнемосхеме динамического элемента Параметр приведена в Приложении Е.