# Больше или равно | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: GTE. Тип выхода: логический. Количество входов: 2. ## Примечания по входам Порядок входов: «Вещественное число 1», «Вещественное число 2». ## Функционирование •значение выхода равно логической единице, если численное значение первого входа больше или равно численному значению второго входа; •значение выхода равно логическому нулю, если численное значение первого входа меньше численного значения второго входа; •выход имеет неинициализированное состояние, если хотя бы один из входов имеет неиницилизированное состояние; •значение выхода недостоверно, если один из входов имеет недостоверное значение (даже если другой вход имеет неинициализированное состояние). ## Примеры использования BLOCK1 = GTE(2; 1,5) // Использование в аргументах констант; результат равен единице. BLOCK2 = GTE(AI1.1; AI1.2) // Использование в аргументах каналов. BLOCK3 = GTE(BLOCK1; BLOCK2) // Использование в аргументах значений других алгоблоков. // ======================================= // Реализация уставок H = 70 и L = 30 на канале AI1.1 // (с задержкой на отключение в 2 с) B10 = GTE(AI1.1; 70) B20 = DELAY(B10; 20; 0) // Задержка на отключение B30 = SET_LIM(129; AI1.1; B20) // Включение уставки Н B40 = LTE(AI1.1; 30) B50 = DELAY(B40; 20; 0) // Задержка на отключение B60 = SET_LIM(1; AI1.1; B50) // Включение уставки L. Файл для импорта: gte_lte.help