# Разрешение пуска | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение элементов Разрешения пуска возможно только у дискретных выходных каналов с одноименным типом. Варианты визуализации при отображении Разрешения пуска приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении элемента Разрешение пуска
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Отключенное (логическое состояние равно нулю) и включенное (логическое состояние равно единице) состояние
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).