# Счетчик импульсов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: IMP. Тип выхода: целый положительный. Количество входов: 1. ## Примечания по входам Вход: «Частотно-импульсный канал» (или ссылка на него). ## Функционирование •значение выхода равно количеству импульсов, полученных частотно-импульсным каналом, указанным на входе («Частотно-импульсный канал»), за прошедший такт контроллера; •признак инверсии входа игнорируется; •значение выхода недостоверно, если вход имеет недостоверное значение; •значение выхода равно нулю, если вход имеет неинициализированное значение. ## Примеры использования BLOCK1 = IMP(AI1.1) // Алгоблок BLOCK1 равен кол-ву импульсов, // выданных частотно-импульсным каналом AI1.1, // за прошедший такт контроллера.