# Верифицировать конфигурацию проекта и Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Верифицировать конфигурацию проекта и Контроллера после решения следующих задач: •Загрузить конфигурацию в Контроллер; •Извлечь конфигурацию из Контроллера. ## Последовательность действий Для решения задачи Верифицировать конфигурацию проекта и Контроллера пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Верифицировать конфигурацию... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Верифицировать конфигурацию на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [F10]. На экране откроется окно «Верификация» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Верификация» 2.В поле «Модуль» выбрать тип модуля («Процессор» или «Панель 1—8»). 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем ПР или ПУ Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена» в группе Интерфейс выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Верификация» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Верификация» 5.Нажать кнопку «Верификация». Закроется окно «Верификация», и после этого на экране откроется окно «Обмен с контроллером», которое характеризует прогресс в ходе верификации конфигурации Контроллера (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Обмен с контроллером» После верификации конфигурации выбранного модуля Контроллера закроется окно «Обмен с контроллером». 6.Повторить пункты 1—5 для других модулей ПУ или модуля ПР. ## Результат После выполнения указанных выше действий будет произведена верификация конфигурации Контроллера. ## Ошибки обмена Если при верификации конфигурации Контроллера произошла ошибка обмена, то на экране откроется окно «Ошибка» с описанием данной ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»