# Экспортировать MODBUS-адреса | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация В программе реализована функция экспорта адресов MODBUS активных каналов и регуляторов в xls-файл. ## Момент выполнения Пользователь решает задачу Экспортировать MODBUS-адреса после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Экспортировать MODBUS-адреса пользователь должен: 1.В меню Файл выбрать пункт Экспорт Модбас адресов... (см. рисунок ниже) На экране откроется окно «Сохранить» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Сохранить» 2.В открывшемся окне выбрать путь, задать в поле «Имя файла» название экспортируемого файла и нажать кнопку «Сохранить». ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа закроет окно «Сохранить» и экспортирует MODBUS-адреса активных каналов и регуляторов в указанный xls-файл.