# Настройки элемента «Комплексное значение» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Назначение элемента Элемент Комплексное значение применяется для отображения на канве мнемосхемы наименования, единицы измерения, шкалы, значения и состояния привязанного к нему канала. Также данный элемент позволяет осуществлять: •изменение состояния (у дискретных выходных каналов с установленным признаком «Виртуальная кнопка»); •ввод или выбор значения / наименования из списка (у аналоговых выходных каналов с установленным признаком «Ручной ввод»). ## Настройка свойств элемента «Комплексное значение» Если на мнемосхеме выбран элемент Комплексное значение, то справа от канвы отображаются следующие свойства (см. рисунок и таблицу ниже). Рисунок. Свойства элемента «Комплексное значение» Таблица. Свойства элемента «Комплексное значение»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Тип» | Список значений (Значение, Пиктограмма, Транспарант, Барграф, Стрелочный индикатор, Анимированная линия, Тренд, Регулятор, Кнопка, Комплексный барграф, Параметр, Комплексное значение, Список единичного выбора, Время, Изображение, Циклограмма) | Определяет вид элемента мнемосхемы, в данном случае «Комплексное значение»
«Канал» | Список значений (входные или выходные каналы) | Ставит в соответствие канал Контроллера элементу мнемосхемы
«Цвет» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет значения/пиктограммы
«Цвет легенды» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет наименования, шкалы и единицы измерения (если есть) канала
«Прозрачность фона» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли фон прозрачным. Примечание: под прозрачным фоном понимается цвет фона или часть рисунка канвы мнемосхемы под элементом
«Цвет фона» | Список значений (различные цвета) | Задает цвет фона. Поле запрещено, если установлен флаг «Прозрачность фона»
«Размер» | Список значений (Обычный, Увеличенный) | Задает размер элемента (166х86 или 246х116 точек)
Группа Геометрия
«X» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Х (нуль по оси Х в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Y» | Целое число | Задает позицию верхнего левого угла элемента по оси Y (нуль по оси Y в левом верхнем углу канвы мнемосхемы)
«Ширина» | Информационное поле (целое число 166 или 246) | Отображает размер элемента по оси Х
«Высота» | Информационное поле (целое число 86 или 116) | Отображает размер элемента по оси Y
Группа Редактировать
«Редактировать» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, разрешено ли изменение состояния/значения элемента. Флаг запрещен, если у выходного канала, сопоставленного с данным элементом, не установлен флаг «Виртуальная кнопка» (дискретный выходной канал) или «Ручной ввод» (аналоговый выходной канал)
«Блокировка редактирования» | Список значений (дискретные выходные каналы) | Дает возможность временно блокировать изменение состояния/значения элемента, если выбранный дискретный выходной канал имеет состояние, равное логической единице. Поле запрещено, если не установлен или запрещен флаг «Редактировать»
«Запретить редактирование вводом значения» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает непосредственный ввод числового значения для канала ручного ввода. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод», или не установлен флаг «Редактировать», или поле «Тип списка» имеет значение «Числовой», а также если установлен флаг «Запретить редактирование стрелками»
«Запретить редактирование стрелками» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает изменение значения стрелками для канала ручного ввода. Поле запрещено, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал, у которого установлен флаг «Ручной ввод», или не установлен флаг «Редактировать», или поле «Тип списка» имеет значение «Числовой», а также если установлен флаг «Запретить редактирование вводом значения»
«Дискретность ввода стрелками» | Список значений (Максимальная, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 ) | Определяет, с какой дискретностью будет изменяться значение при использовании стрелок. Поле запрещено, если установлен или запрещен флаг «Запретить редактирование стрелками»
Группа Тип списка (группа запрещена, если данному элементу не сопоставлен аналоговый выходной канал)
«Тип списка» | Список значений (Нет, Числовой) | Задает тип списка
«Количество элементов в списке» | Целое число (от 2 до 40) | Определяет количество элементов в числовом списке. Поле запрещено, если поле «Тип списка» запрещено или в нем выбрано значение «Нет»
Подгруппа Числовые значения (подгруппа запрещена, если поле «Тип списка» запрещено или в нем выбрано значение «Нет»)
«Значение 1», ..., «Значение 40» | Вещественное число (от —99999 до 99999) | Задают список числовых значений
## Визуализация на мнемосхеме или всплывающем окне Ссылки на возможные варианты визуализации на мнемосхеме динамического элемента Комплексное значение представлены в таблице ниже. Таблица. Динамический элемент комплексное значение и его возможные варианты визуализации
Динамический элемент | Визуализация | Источник значений
--- | --- | ---
Комплексное значение | Числовое значение с легендой | Дискретный или аналоговый канал
Контакты с легендой | Дискретный входной канал
Лампа с легендой | Дискретный выходной канал типа «Сигнальный световой»
Сирена с легендой | Дискретный выходной канал типа «Сигнальный звуковой»
Клапан с легендой | Дискретный выходной канал типа «Управляющий» или «Блокировочный»
Разрешение пуска с легендой | Дискретный выходной канал типа «Разрешение пуска»
Кнопка с легендой (с подтверждением нажатия) | Дискретный выходной канал типа «Управляющий» с установленным флагом «Виртуальная кнопка»