# Косинус | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: COS. Тип выхода: вещественный. Количество входов: 1. ## Примечания по входам Вход: «Угол» (в радианах). ## Функционирование •значение выхода равно косинусу значения входа («Угол»); •выход имеет неинициализированное состояние, если вход имеет неинициализированное состояние; •значение выхода недостоверно, если значение входа имеет недостоверное значение. ## Примеры использования BLOCK1 = COS(5) // Использование в аргументах констант; результат равен –0,9589. BLOCK2 = COS(AI1.1) // Использование в аргументе канала. BLOCK3 = COS(BLOCK5) // Использование в аргументе значения другого алгоблока. // ======================================= // Реализация периодической функции "Пила" // (приращение - 0,001; период - 2пи; // область значений - от 0 до 2пи) // и построение от нее функции "косинус" // (область значений - от 40 до 80) B1 = DIV(AO1.1; 6,2815) B2 = TRC(B1) B3 = MUL(B2; 6,283) B4 = ADD(AO1.1; 0,001) B5 = SUB(B4; B3) B6 = RESULT(AO1.1; B5; 0) // Реализация рекурентной формулы // AO1.1 := AO1.1 + 0,001 - 6,283 * TRC( AO1.1 / 6.2815 ) B7 = COS(AO1.1) B8 = MUL(B7; 25) B9 = ADD(45; B8) B10 = RESULT(AO1.2; B9) // Реализация формулы AO1.2 := 60 + 20 * COS( AO1.1 ). Файл для импорта: saw_cos.help