# Клапан (от пиктограммы) | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Клапанов возможно только от дискретных выходных каналов. Варианты визуализации при отображении Клапанов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении клапанов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние клапана (логическое состояние равно нулю). Размер символов: 1 или 2. Направление: вверх, вправо, вниз, влево
| Вид клапана: нормально открытый или нормально закрытый соответственно
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет сработавшего клапана: 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Сработанное состояние клапана (логическое состояние равно единицы)
| Невалидные состояния каналов (отключенное и недостоверное значение)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Пиктограмма; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).