# Изображение | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Изображение доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). Показ Изображений возможен от любых каналов. Варианты визуализации при показе Изображений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при показе изображений
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер: до 200х200 точек. Поддерживаемые форматы (расширения): jpeg/jpg, tif, bmp, png, gif. Количество вариантов отображения: до 8. Можно реализовать мигание из одного или двух изображений для одного варианта. Поддерживается библиотека изображений (конфигурирование — см. общие настройки модуля ПУ4, окно «Библиотека изображений»)
| Можно отслеживать невалидные состояния (отсутствие изображения)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Изображение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).