# Проверить горячую загрузку на контроллере | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Проверить горячую загрузку на контроллере в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Проверить горячую загрузку на контроллере пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Проверка горячей загрузки с прибором... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Проверка горячей загрузки с прибором на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже). На экране откроется окно «Проверка» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка» 2.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем ПР Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена», в группе Интерфейс, выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Проверка» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка» 5.Нажать кнопку «Проверка». Закроется окно «Проверка», и после этого на экране откроется окно «Обмен с контроллером», которое характеризует прогресс проведения верификации конфигурации проекта с конфигурацией Контроллера (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Обмен с контроллером» ## Результат После выполнения указанных выше действий: 1.Пройдет верификации горячей загрузки, и закроется окно «Обмен с контроллером». 2.Если нет предупреждений, то на экране откроется окно «Проверка горячей загрузки» с сообщением «Состояния выходов не изменятся» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка горячей загрузки выходов» без предупреждений Если предупреждения есть, то на экране откроется окно «Проверка горячей загрузки» с перечнем предупреждений по выходам (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка горячей загрузки выходов» с предупреждениями ## Ошибки обмена Если при верификации горячей загрузки произошла ошибка обмена, то на экране откроется окно «Ошибка» с описанием данной ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»