# Регулятор (от значения) | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение клапана Регулятора (от значения) возможно только от контура регулирования. Варианты визуализации при отображении Регулятора (от значения) приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении регулятора (от значения)
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: от 1 до 5. Количество десятичных знаков: от 1 до 4
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Невалидное состояние: неактивный контур регулирования
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Регулятор (от значения); •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).